
**转盘入口识别系统组成：（5001420H包含部件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **5001420H** | **ROTARY ID PARLOR COMPONENTS 200** | **阿菲金转盘识别系统组件** | **数量** |
| 1 | 4025200D | ID ANTENNA ACT FREQ 200 15M CABLE | 识别感应器（200KHz）15M配线 | 1 |
| 2 | 4022900 | IDEAL II CONTROLLER | 识别控制器 | 1 |
| 3 | 5000857H | ROTARY ID PHOTOC+ANT ASSMBLY 200 | 转盘牛位识别感应器（200KHz）+光电开关 | 1 |
| 4 | 5001410 | ROTARY ID REFLECTOR HOLDER | 反光板支杆+十字固定夹 | 1 |
| 5 | 5001415 | ROTARY ID POLE 90DEG. BRACKET | 十字固定夹 | 2 |
| 6 | 4088126 | CABLE COMM. 6\*6005 | 6芯电源线（连接光电开关） | 15M |
| 7 | 4094086 | CABLE 8X6005 22AWG SHIELDED | 6+1屏蔽护套线（连接牛位识别感应器） | 15M |

****



